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Załącznik nr 1A – Opis zakresu zadania pn.: „Utworzenie centrum informacyjnego dla osób odwiedzających ścieżkę edukacyjną w Słupie Pierwszym” w Gminie Borowie.

Zakres prac do wykonania w ramach zadania:
1. Wykonanie inwentaryzacji ilościowo merytorycznej 218 pozycji (gry, tablice, elementy infrastruktury), stanowiących elementy wyposażenia obiektu.
2. Wykonanie inwentaryzacji fotograficznej wszystkich elementów wyposażenia. Wykonane fotografie powinny korespondować z inwentaryzacją ilościowo merytoryczną.
3. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich elementów wyposażenia oraz wykonanie mapy z legendą pokazującej ich lokalizację w terenie. 
4. Wykonanie i montaż tablicy 150 x 100 cm – 1 szt. Treścią tablicy będzie mapa z legendą.
5. Wykonanie i montaż tablic 75 x 100 cm – 6 szt. Treścią tablic będą zestawienia edukacyjnych elementów wyposażenia w układzie:
a. Botanika, Entomologia, Mikologia, OZE,
b. Dendrologia
c. Ekologia
d. Ornitologia 1
e. Ornitologia 2
f. Zoologia
6. Wykonanie i montaż wiaty drewnianej stanowiącej główny obiekt Centrum Informacyjnego

Wiata – Podstawowe parametry konstrukcyjne
Wiata będzie wykonana z drewna sosnowego o wilgotności do 18%. Siedziska i blaty ławo-stołów będą wykonane z drewna olchowego.
Średnica wiaty do zewnętrznej krawędzi szesnastu ustawionych na obwodzie słupów – 900 cm. Rolę drugiej podpory w środku wiaty spełni rura stalowa, do której przymocowane będą belki szesnastu krokwi – kratownic.
Krokwie wysunięte będą poza zewnętrzną belkę poziomą tworząc okap o głębokości 30 cm. 
Światło pomiędzy kostką brukową i dolną krawędzią belki poziomej zadaszenia – 220 cm.
Przy ławo-stołach ustawionych w krąg, z dwoma przejściami do środka, może zająć miejsce 51 osób (60 cm/osoba).
Wiata posadowiona będzie na utwardzonym podłożu z kostki brukowej, na prętach gwintowanych długości 1 m, zabetonowanych w gruncie. Drugi koniec pręta zakotwiony w otworze wywierconym osiowo w słupie. Mocowanie przy pomocy dwóch nakrętek: regulacyjnej i mocującej. Dolna krawędź słupa – 5 cm powyżej poziomu podłoża.
Obróbka wszystkich elementów drewnianych w trzech etapach: struganie zgrubne w równiarce, struganie na wymiar na grubościówce i w trzecim etapie szlifowanie.
Trzy powłoki malarskie: grunt, dwa razy drewnochron, przed i po montażu. 
Śruby i nakrętki zakryte plastikowymi zaślepkami. Rura, spełniająca rolę podpory centralnej - zabezpieczona antykorozyjnie.




Konstrukcję wiaty stanowią:
a. Słupy pionowe # 13x13 cm – 16 szt. Słupy mocowane są z dystansem 5 cm od kostki brukowej. Długość słupów 215 cm, co daje mocowanie dolnej krawędzi belek ocapowych w odległości 220 cm od kostki.
b. Belki ocapowe # 13x13 cm – 16 szt., łączone na zakładkę na słupach pionowych.
c. Kratownice trójkątne – 16 szt. oparte na zewnątrz na belce poziomej, wewnątrz mocowane do rury stalowej Ø 508 mm. Dodatkowo, poza mocowaniem każdej kratownicy do rury dwoma śrubami stolarskimi, podparta ona jest na ceowniku zimnogiętym otwartym 80x15x2 mm, długości 5 cm przyspawanym do rury równo z jej dolną krawędzią. Ceownik stanowi gniazdo stabilizujące kratownicę. 
Kratownica zbudowana jest z trzech belek # 7x13 cm usztywnionych trzema belkami zastrzałowymi # 6x13 cm.
d. Od góry do kratownic przymocowane będą deski szalówki # 2 cm. Wzmocnieniem szalówki będzie dodatkowa belka # 7x13 cm - 16 szt. / po jednej symetrycznie między kratownicami, mocowane od wewnątrz do górnej belki kratownicy, od zewnątrz na belce ocapowej.
e. Zewnętrzna krawędź kratownic osłonięta jest zamykającą deską # 2,5x10 cm – 16 szt.
f. Szalówka pokryta jest papą gontową. Wykończeniem będą obróbki blacharskie umożliwiające montaż rynien i rur do odprowadzania wody w terminie późniejszym.
g. Przęsła wiaty – 16 szt. usztywnione będą belkami węzłowymi # 13x13 cm montowanymi w górnej części słupa pod kątem 45°. Długość belki 65 cm, po dwie na co drugim słupie.
Tablice
a. Tablica o wymiarach min. 150 x 100 cm, na dwustronnym dibondzie min. 3 mm, ze stelażem drewnianym – szt. 1,
Dopuszcza się wykonanie tablicy z materiału równoważnego jakościowo, np. płyty Ongrofoam min. 20 mm.
Treścią tablicy będzie mapa z legendą.

b. Tablica o wymiarach min. 75 x 100 cm, wykonana z wysokospienionego PCV z czarnym obrzeżem o grubości 1 cm wraz z dodatkowym wyobleniem narożników na CNC – szt. 6.
Dopuszcza się wykonanie tablic z materiału równoważnego jakościowo, np. dwustronnego dibondu min. 3 mm.
Treścią tablic będą zestawienia edukacyjnych elementów wyposażenia.

c. Nadruk na tablicach informacyjnych
I. Nie dopuszcza się stosowania nadruku na folię naklejaną następnie na zastosowane materiały tablic,
II. Nadruk powinien  być wykonywany metodą UV bezpośrednio na zastosowane materiały,
III. Nadruk powinien być zabezpieczony lakierem utwardzonym. Nie dopuszcza się  stosowania laminatów samoprzylepnych zamiast zabezpieczenia lakierem.
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